|  |  |
| --- | --- |
| **;** ES - Vyhlásenie zhody |  |

Dolu podpísaný zástupca

výrobcu: **BAGIN 2, s.r.o., Olbrachtova 5, 831 04 Bratislava**

výrobne: **BAGIN 2, s.r.o., Žabí Majer, Bratislava**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

**Betónové prvky na ploty**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

**STN EN 12839: 2003 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vlastnosť** | **Deklarovaná hodnota alebo trieda** | **Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium** |
| Únosnosť panelov | Trieda B  Min. 1000 N | 120401 – 00/05 - 011) |
| Únosnosť stĺpov | Trieda C  Min. 3200 N | 120401 – 00/05 - 011) |
| Trvanlivosť únosnosti proti korózii a mrazu- rozmrazovania:  Pevnosť v tlaku betónu | C 35/45  Min 45 N/mm2 | 120401 – 00/05 - 011) |

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónové prvky na ploty sú vyrobené zo železobetónu, vibrovaním zavlhutého betónu. Betónové prvky na ploty sa používajú pre stavbu montovaného betónového plotu samostatne alebo v kombinácií s inými prvkami pre stavbu plotov. Montované betónové oplotenie sa skladá s plných plotových panelov alebo z panelov s otvormi a plotových stĺpikov. Určené použitie je nenosné alebo slabo nosné.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1) STU Bratislava – Stavebná fakulta, Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty STU, Technická 5, 821 04 Bratislava

Meno: Peter Bagín *podpis*

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 24.04.2012

**Označenie CE a etiketovanie**

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca  so sídlom v EHP je zodpovedný za opatrenie výrobku označením CE. Symbol označenia zhody CE musí byť v súlade so smernicou 93/68/EHS a musí sa viditeľne uviesť najmenej na jednom výrobku jednej dodávky, alebo na sprievodnej obchodnej dokumentácií(napr. v dodacom liste).

Symbol označenia zhody CE musia sprevádzať tieto informácie:

* názov alebo identifikačný znak a registrovaná adresa výrobcu;
* posledné dve číslice roka, v ktorom bolo označenie pripevnené;
* odkaz na túto európsku normu;
* informácie o základných vlastnostiach uvedených v tabuľke ZA.1

|  |
| --- |
|  |
| **BAGIN 2 s.r.o.**  **Olbrachtova 5**  **831 04 Bratislava**  12 |
| **EN 12839**  **Betónový plotový panel**  Únosnosť : 1000 N  Trvanlivosť únosnosti:  Pevnosť v tlaku betónu : 45 N/mm2 |

|  |
| --- |
|  |
| **BAGIN 2 s.r.o.**  **Olbrachtova 5**  **831 04 Bratislava**  12 |
| **EN 12839**  **Betónový plotový stĺpik**  Únosnosť : 3200 N  Trvanlivosť únosnosti:  Pevnosť v tlaku betónu : 45 N/mm2 |